**Технические требования к видеороликам (Динамика) для экранов** **Диагональ 30”-32”, диагональ 40”-43, формат 16:9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр / формат экрана** | **Характеристики** |  |
| Разрешение видео (в пикселях) | В **Табло курсов валют** общее поле 1920х1080, 608х1080 – рекламная площадь (считается по узкой стороне 1080/16\*9=608. В вертикальном варианте реклама сверху. Для **fullscreen-экранов** используется общее поле 1920х1080. |
| Кадровая частота, PAR  | 30 кадров в секунду, квадратный пиксель |
| Формат и качество видео | MP4 (кодек h264), битрейт не более 10Mbps |
| Формат аудио | Звуковая дорожка отсутствует |
| Хронометраж | Кратно 5 секундам |

**Технические требования к изображениям (Статика) для экранов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр / формат экрана** | **Характеристики** |  |
| Разрешение (в пикселях) | В **Табло курсов валют** общее поле 1920х1080, 608х1080 – рекламная площадь (считается по узкой стороне 1080/16\*9=608. В вертикальном варианте реклама сверху. Для **fullscreen-экранов** используется общее поле 1920х1080. |
| Формат изображения | PNG, JPG |

